В ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» созданы условия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных группа населения в учебный корпус.

На территории лицея выделено место для парковки автотранспорта инвалидов на расстоянии 5,0 м от начала внешнего пандуса. Имеется кнопка вызова персонала с указанием телефона для обращений по оказанию ситуационной помощи инвалидам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | P1090621C:\Users\Ольга Николаевна\Desktop\Доступность\Фото по инклюзивному\P1090620.JPG |
| Рис.92. Место парковки автотранспорта инвалидов | Рис.93. Кнопка вызова персонала |
| P1090631 | P1090629 |
| Рис.94. Наружный пандус |

Перед входом в учебный корпус оборудован внешний пандус шириной 1,1м, длиной 9м с углом наклона 5%. Пандус имеет нескользское покрытие, установлены поручни с двух сторон, площадка для разворота размером 1,75\*1,9 м.

В 2020-2021 учебном году в лицее обучается 4 инвалида. Два человека по соматическим заболеваниям, два человека с нарушениями зрения. Разработана и утверждена адаптированная образовательная программа (АОП) по профессии «Повар, кондитер». Заявлений от учащихся-инвалидов и их родителей/законных представителей на обучение по АОП нет. Для учащихся с нарушениями зрения преподавателями лицея подготовлен комплект обучающих материалов по профессии «Повар», напечатанных увеличенным номером шрифта №26 по приготовлению блюд, которым инвалиды по зрению могут пользоваться при подготовке к лабораторным занятиям. В октябре и ноябре 2020года было проведено два психолого-педагогических консилиума с привлечением специалистов базовой профессиональной организации по инклюзивному образованию Новосибирской области ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж». Учащимся-инвалидам по зрению и их родителям были даны рекомендации по переоформлению Индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) и по адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебный процесс.



 Рис. 95.Учебное пособие с увеличенным шрифтом.

Специализированный туалет для инвалидов площадью 8,6 кв.м. оснащен раковиной и унитазом с опорными поручнями, сушилкой для рук. Ширина дверного проема 0,9 м.

|  |  |
| --- | --- |
| 20161021_122957[1] | WP_20161107_10_03_51_Pro |
| Рис. 96.Специализированная туалетная комната для инвалидов | Рис. 97.Электросушитель для рук с опорным поручнем |